Приложение №1.1.
к документации

«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
	Гл. инженер АО «Саханефтегазсбыт»	
		
________________ /______________________ /	________________ /_____Э.В. Чикачев___ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Тусулгэ АО «Саханефтегазсбыт»	
	
Объект:	Деревянный балаган разм. 6000*8000 мм	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Деревянный балаган разм. 6000*8000 мм	
Сметная стоимость в тек. ценах:	2 167.633	тыс. руб.
	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	Бала5ан	
	
	Раздел 1.  Фундаменты	
	
	Оклад	
1.	ФЕР 10-01-082-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство оклада из лафета	м3		4.30812	210.08	905	
		Объем: (7.82*5+1.94+5.82*6+1.91*2)*0.3*0.18						
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 11.1.03.01-0077:[ М-(1734.00=1700.00*1.02) ];  ФССЦ 11.1.03.06-0095:[ М-(31.68=1056.00*0.03) ]	
1. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	15.04	64.7941248	9.620	623	
1. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	1.5509232	12.417	19	
1. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.15	0.646218	111.99	72	
			(1)			13.50	9	
1. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.9047052	65.71	59	
			(1)			11.60	10	
1. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.0007	0.003015684	8 475.00	26	
1. 6.	ФССЦ 08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг	т	0.001	0.00430812	5 989.00	26	
1. 7.	ФССЦ 14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.0015	0.00646218	15 255.00	99	
		Накладные расходы				130%	835	
		Сметная прибыль				63%	404	
		Всего с НР и СП					2 144	
	
2.	С прайс 1.	Лафет 180х300	м3		4.523526	896.86	4 057	
		Объем: 4.30812*1.05						
		Поправки: М: =14000/15.61	
	
	2 ряд оклада	
3.	ФЕР 10-01-082-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство оклада из бруса	м3		1.973808	210.08	415	
		Объем: (7.82*4+6*3+5.82*2)*0.18*0.18						
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 11.1.03.01-0077:[ М-(1734.00=1700.00*1.02) ];  ФССЦ 11.1.03.06-0095:[ М-(31.68=1056.00*0.03) ]	
3. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	15.04	29.68607232	9.620	286	
3. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.71057088	12.417	9	
3. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.15	0.2960712	111.99	33	
			(1)			13.50	4	
3. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.41449968	65.71	27	
			(1)			11.60	5	
3. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.0007	0.0013816656	8 475.00	12	
3. 6.	ФССЦ 08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг	т	0.001	0.001973808	5 989.00	12	
3. 7.	ФССЦ 14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.0015	0.002960712	15 255.00	45	
		Накладные расходы				130%	384	
		Сметная прибыль				63%	186	
		Всего с НР и СП					984	
	
4.	ФССЦ 11.1.03.01-0086 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3		2.0724984	2 156.00	4 468	
		Объем: 1.973808*1.05						
	
5.	ФЕР 26-02-015-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций краской: стен (за 2 раза)	100 м2		0.438624	42.45	19	
		Объем: (7.82*4+6*3+5.82*2)*0.72						
5. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0006	0.0002631744			
5. 2.	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	3.11	1.36412064	10.350	14	
5. 3.	ФСЭМ 91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0002	0.0000877248	76.70		
			(1)			10.06		
5. 4.	ФСЭМ 91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0004	0.0001754496	24.33		
			(1)			10.06		
5. 5.	ФСЭМ 91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.5	0.657936	6.82	4	
		Накладные расходы				110%	15	
		Сметная прибыль				70%	10	
		Всего с НР и СП					44	
	
6.	ФССЦ 14.2.02.11-0011 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Состав огнезащитный: <АТТИК>, пропиточный	кг		17.544	16.02	281	
		Объем: 43.86*0.4						
		Поправки: М: =250/15.61	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					10 145	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					10 145	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					4 749	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 1, 3; %=110 - по стр. 5)					1 234	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 1, 3; %=70 - по стр. 5)					600	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					11 979	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					11 979	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 234	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					600	
	
	Раздел 2.  Стойки	
	
7.	ФЕР 10-02-004-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка колонн клееных объемом до 1 м3: на фундамент	шт.		9	160.77	1 447	
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 12.1.02.14-0001:[ М-(2.28=5.71*0.4) ]	
7. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	6.43	57.87	9.510	550	
7. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.07	9.63	13.271	128	
7. 3.	ФСЭМ 91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0.94	8.46	96.89	820	
			(1)			13.50	114	
7. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	1.17	65.71	77	
			(1)			11.60	14	
		Накладные расходы				130%	881	
		Сметная прибыль				63%	427	
		Всего с НР и СП					2 756	
	
8.	С прайс 1.	Кругляк диам 400мм	м3		3.085992	960.92	2 965	
		Объем: 0.4*0.4*3.14/4*2.6*9*1.05						
		Поправки: М: =15000/15.61	
	
9.	ФЕР 10-01-008-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Острожка: бревен	100 м2		0.293904	197.90	58	
		Объем: 0.4*3.14*2.6*9						
9. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	23.2	6.8185728	8.530	58	
		Накладные расходы				130%	75	
		Сметная прибыль				63%	37	
		Всего с НР и СП					170	
	
	Связи по стойкам	
10.	ФЕР 10-01-082-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Укладка по фермам прогонов: из брусьев	м3		0.624672	210.08	131	
		Объем: 0.18*0.18*(1.94*3*2+1.91*2*2)						
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 11.1.03.01-0077:[ М-(1734.00=1700.00*1.02) ];  ФССЦ 11.1.03.06-0095:[ М-(31.68=1056.00*0.03) ]	
10. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	15.04	9.39506688	9.620	90	
10. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.22488192	12.417	3	
10. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.15	0.0937008	111.99	10	
			(1)			13.50	1	
10. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.13118112	65.71	9	
			(1)			11.60	2	
10. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.0007	0.0004372704	8 475.00	4	
10. 6.	ФССЦ 08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг	т	0.001	0.000624672	5 989.00	4	
10. 7.	ФССЦ 14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.0015	0.000937008	15 255.00	14	
		Накладные расходы				130%	121	
		Сметная прибыль				63%	59	
		Всего с НР и СП					310	
	
11.	ФССЦ 11.1.03.01-0086 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3		0.6559056	2 156.00	1 414	
		Объем: 0.624672*1.05						
	
12.	ФЕР 26-02-015-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций краской: стен (за 2 раза)	100 м2		0.4388	42.45	19	
		Объем: 30+13.88						
12. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0006	0.00026328			
12. 2.	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	3.11	1.364668	10.350	14	
12. 3.	ФСЭМ 91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0002	0.00008776	76.70		
			(1)			10.06		
12. 4.	ФСЭМ 91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0004	0.00017552	24.33		
			(1)			10.06		
12. 5.	ФСЭМ 91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.5	0.6582	6.82	4	
		Накладные расходы				110%	15	
		Сметная прибыль				70%	10	
		Всего с НР и СП					44	
	
13.	ФССЦ 14.2.02.11-0011 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Состав огнезащитный: <АТТИК>, пропиточный	кг		17.552	16.02	281	
		Объем: 43.88*0.4						
		Поправки: М: =250/15.61	
	
14.	ФЕР 15-04-026-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Высококачественная окраска по дереву: стен (покраска за 3 раза)	100 м2		0.4388	829.02	364	
		Объем: 30+13.88						
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 01.7.17.11-0011:[ М-(63.64=72.32*0.88) ];  ФССЦ 01.7.20.08-0051:[ М-(0.66=1.82*0.36) ];  ФССЦ 02.4.03.02-0001:[ М-(0.33=74.58*0.0044) ];  ФССЦ 14.5.05.01-0001:[ М-(269.44=28214.00*0.00955) ];  ФССЦ 14.5.11.01-0003:[ М-(156.52=2898.50*0.054) ]	
14. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	85.36	37.455968	9.620	360	
14. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.057044	11.923	1	
14. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.02	0.008776	31.26		
			(1)			13.50		
14. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.048268	65.71	3	
			(1)			11.60	1	
		Накладные расходы				105%	379	
		Сметная прибыль				55%	199	
		Всего с НР и СП					942	
	
15.	С2.	Декоративная пропитка Wood Protect	л		13.2	32.03	423	
		Объем: 4.4*3						
		Поправки: М: =500/15.61	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					7 102	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					7 102	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 695	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 7, 9, 10; %=110 - по стр. 12; %=105 - по стр. 14)					1 472	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 7, 9, 10; %=70 - по стр. 12; %=55 - по стр. 14)					731	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					9 305	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					9 305	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 472	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					731	
	
	Раздел 3.  Стены	
	
	Внутренняя обшивка	
16.	ФЕР 10-01-012-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	100 м2		0.81206	430.52	350	
		Объем: (1.94*3*2+1.91*2*2+1*2*4)*3.2-0.7*0.7*9-0.8*2.1						
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 11.1.01.12-0007:[ М-(2551.12=1784.00*1.43) ];  ФССЦ 11.1.03.06-0086:[ М-(192.50=1375.00*0.14) ];  ФССЦ 12.1.02.12-0004:[ М-(341.25=3.25*105) ]	
16. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	36.3	29.477778	8.640	255	
16. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.56	0.4547536	11.607	5	
16. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.56	0.4547536	65.71	30	
			(1)			11.60	5	
16. 4.	ФССЦ 01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.00725	0.005887435	8 475.00	50	
16. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.0022	0.001786532	8 475.00	15	
		Накладные расходы				130%	338	
		Сметная прибыль				63%	164	
		Всего с НР и СП					852	
	
17.	С прайс 1.	Доска полусфера 40х130	м3		3.8745088	1 185.14	4 592	
		Объем: 61.696*0.04*1.57						
		Поправки: М: =18500/15.61	
	
18.	ФССЦ 11.1.03.06-0090 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3		1.35648	1 430.00	1 940	
		Объем: 21.6*0.04*1.57						
	
19.	ФЕР 12-01-015-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2		0.81206	98.59	80	
		Объем: (1.94*3*2+1.91*2*2+1*2*4)*3.2-0.7*0.7*9-0.8*2.1						
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 01.2.03.03-0013:[ М-(169.50=3390.00*0.05) ];  ФССЦ 12.1.02.06-0022:[ М-(682.00=6.20*110) ]	
19. 1.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	7.84	6.3665504	8.740	56	
19. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.21	0.1705326	12.810	2	
19. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.08	0.0649648	86.40	6	
			(1)			13.50	1	
19. 4.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.040603	111.99	5	
			(1)			13.50	1	
19. 5.	ФСЭМ 91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.41	0.3329446	30.00	10	
19. 6.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0649648	65.71	4	
			(1)			11.60	1	
		Накладные расходы				132%	77	
		Сметная прибыль				65%	38	
		Всего с НР и СП					194	
	
20.	С прайс 1.	Изоспан В	м2		89.32	1.92	172	
		Объем: 0.812*110						
		Поправки: М: =30/15.61	
	
21.	ФЕР 10-01-012-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	100 м2		0.81206	430.52	350	
		Объем: (1.94*3*2+1.91*2*2+1*2*4)*3.2-0.7*0.7*9-0.8*2.1						
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 11.1.01.12-0007:[ М-(2551.12=1784.00*1.43) ];  ФССЦ 11.1.03.06-0086:[ М-(192.50=1375.00*0.14) ];  ФССЦ 12.1.02.12-0004:[ М-(341.25=3.25*105) ]	
21. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	36.3	29.477778	8.640	255	
21. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.56	0.4547536	11.607	5	
21. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.56	0.4547536	65.71	30	
			(1)			11.60	5	
21. 4.	ФССЦ 01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.00725	0.005887435	8 475.00	50	
21. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.0022	0.001786532	8 475.00	15	
		Накладные расходы				130%	338	
		Сметная прибыль				63%	164	
		Всего с НР и СП					852	
	
22.	ФССЦ 11.1.03.06-0090 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3		5.0997368	1 430.00	7 293	
		Объем: 81.206*0.04*1.57						
	
23.	ФЕР 12-01-013-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Утепление стен: из пенополистирола	100 м2		0.81206	309.05	251	
		Объем: (1.94*3*2+1.91*2*2+1*2*4)*3.2-0.7*0.7*9-0.8*2.1						
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 01.2.01.02-0041:[ М-(38.25=1530.00*0.025) ];  ФССЦ 01.2.03.03-0013:[ М-(681.39=3390.00*0.201) ];  ФССЦ 01.3.01.03-0002:[ М-(151.20=2606.90*0.058) ]	
23. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	21.02	17.0695012	8.530	146	
23. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.87	0.7064922	12.874	9	
23. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.37	0.3004622	86.40	26	
			(1)			13.50	4	
23. 4.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.21	0.1705326	111.99	19	
			(1)			13.50	2	
23. 5.	ФСЭМ 91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.84	1.4941904	30.00	45	
23. 6.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.29	0.2354974	65.71	15	
			(1)			11.60	3	
		Накладные расходы				132%	205	
		Сметная прибыль				65%	101	
		Всего с НР и СП					556	
	
24.	С прайс 3.	Пенополистирол ПСБ-С М-35	м3		4.0603	248.56	1 009	
		Объем: 81.206*0.05						
		Поправки: М: =3880/15.61	
	
25.	ФЕР 12-01-015-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2		0.81206	98.59	80	
		Объем: (1.94*3*2+1.91*2*2+1*2*4)*3.2-0.7*0.7*9-0.8*2.1						
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 01.2.03.03-0013:[ М-(169.50=3390.00*0.05) ];  ФССЦ 12.1.02.06-0022:[ М-(682.00=6.20*110) ]	
25. 1.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	7.84	6.3665504	8.740	56	
25. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.21	0.1705326	12.810	2	
25. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.08	0.0649648	86.40	6	
			(1)			13.50	1	
25. 4.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.040603	111.99	5	
			(1)			13.50	1	
25. 5.	ФСЭМ 91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.41	0.3329446	30.00	10	
25. 6.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0649648	65.71	4	
			(1)			11.60	1	
		Накладные расходы				132%	77	
		Сметная прибыль				65%	38	
		Всего с НР и СП					194	
	
26.	С прайс 1.	Изоспан А	м2		89.3266	1.92	172	
		Объем: 0.81206*110						
		Поправки: М: =30/15.61	
	
	Наружная обшивка	
27.	ФЕР 10-01-012-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	100 м2		0.81206	430.52	350	
		Объем: (1.94*3*2+1.91*2*2+1*2*4)*3.2-0.7*0.7*9-0.8*2.1						
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 11.1.01.12-0007:[ М-(2551.12=1784.00*1.43) ];  ФССЦ 11.1.03.06-0086:[ М-(192.50=1375.00*0.14) ];  ФССЦ 12.1.02.12-0004:[ М-(341.25=3.25*105) ]	
27. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	36.3	29.477778	8.640	255	
27. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.56	0.4547536	11.607	5	
27. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.56	0.4547536	65.71	30	
			(1)			11.60	5	
27. 4.	ФССЦ 01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.00725	0.005887435	8 475.00	50	
27. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.0022	0.001786532	8 475.00	15	
		Накладные расходы				130%	338	
		Сметная прибыль				63%	164	
		Всего с НР и СП					852	
	
28.	С прайс 1.	Доска полусфера 40х130	м3		5.0997368	1 185.14	6 044	
		Объем: 81.206*0.04*1.57						
		Поправки: М: =18500/15.61	
	
29.	ФЕР 26-02-015-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций краской: стен (за 2 раза)	100 м2		1.6242	42.45	69	
29. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0006	0.00097452			
29. 2.	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	3.11	5.051262	10.350	52	
29. 3.	ФСЭМ 91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0002	0.00032484	76.70		
			(1)			10.06		
29. 4.	ФСЭМ 91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0004	0.00064968	24.33		
			(1)			10.06		
29. 5.	ФСЭМ 91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.5	2.4363	6.82	17	
		Накладные расходы				110%	57	
		Сметная прибыль				70%	36	
		Всего с НР и СП					163	
	
30.	ФССЦ 14.2.02.11-0011 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Состав огнезащитный: <АТТИК>, пропиточный	кг		64.968	16.02	1 040	
		Объем: 162.42*0.4						
		Поправки: М: =250/15.61	
	
31.	ФЕР 15-04-026-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Высококачественная окраска по дереву: стен (окраска за 3 раза)	100 м2		1.6242	829.02	1 346	
		Объем: 81.21*2						
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 01.7.17.11-0011:[ М-(63.64=72.32*0.88) ];  ФССЦ 01.7.20.08-0051:[ М-(0.66=1.82*0.36) ];  ФССЦ 02.4.03.02-0001:[ М-(0.33=74.58*0.0044) ];  ФССЦ 14.5.05.01-0001:[ М-(269.44=28214.00*0.00955) ];  ФССЦ 14.5.11.01-0003:[ М-(156.52=2898.50*0.054) ]	
31. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	85.36	138.641712	9.620	1 334	
31. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.211146	11.923	3	
31. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.02	0.032484	31.26	1	
			(1)			13.50		
31. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.178662	65.71	12	
			(1)			11.60	2	
		Накладные расходы				105%	1 404	
		Сметная прибыль				55%	735	
		Всего с НР и СП					3 485	
	
32.	С2.	Декоративная пропитка Wood Protect	л		48.726	32.03	1 561	
		Объем: 16.242*3						
		Поправки: М: =500/15.61	
	
33.	ФЕРр 53-3-3 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных	м2		0.01	35.47		
		Объем: 0.1*0.1						
33. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.26	0.0326	8.640		
33. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0002	11.500		
33. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0002	65.71		
			(1)			11.60		
33. 4.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0005	0.000005	11 978.00		
33. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.03	0.0003			

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					26 699	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					26 699	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					10 273	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 16, 21, 27; %=132 - по стр. 19, 23, 25; %=110 - по стр. 29; %=105 - по стр. 31)					2 833	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 16, 21, 27; %=65 - по стр. 19, 23, 25; %=70 - по стр. 29; %=55 - по стр. 31)					1 439	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					30 971	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					30 971	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 833	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 439	
	
	Раздел 4.  Кровля	
	
34.	ФЕР 10-01-082-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Укладка по фермам прогонов: из брусьев	м3		2.5	210.08	525	
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 11.1.03.01-0077:[ М-(1734.00=1700.00*1.02) ];  ФССЦ 11.1.03.06-0095:[ М-(31.68=1056.00*0.03) ]	
34. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	15.04	37.6	9.620	362	
34. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.9	12.417	11	
34. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.15	0.375	111.99	42	
			(1)			13.50	5	
34. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.525	65.71	34	
			(1)			11.60	6	
34. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.0007	0.00175	8 475.00	15	
34. 6.	ФССЦ 08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг	т	0.001	0.0025	5 989.00	15	
34. 7.	ФССЦ 14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.0015	0.00375	15 255.00	57	
		Накладные расходы				130%	485	
		Сметная прибыль				63%	235	
		Всего с НР и СП					1 245	
	
35.	С прайс 1.	Кругляк диам 400мм	м3		2.625	960.92	2 522	
		Объем: 2.5*1.05						
		Поправки: М: =15000/15.61	
	
36.	ФЕР 10-01-007-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Рубка стен: из брусьев толщиной 180 мм	100 м2		0.054	3 264.29	176	
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 01.7.07.29-0111:[ М-(2377.52=9.04*263) ];  ФССЦ 01.7.20.02-0001:[ М-(68.42=9774.50*0.007) ];  ФССЦ 11.1.03.01-0087:[ М-(27861.28=1514.20*18.4) ];  ФССЦ 11.1.03.06-0086:[ М-(261.25=1375.00*0.19) ];  ФССЦ 12.1.02.14-0001:[ М-(202.13=5.71*35.4) ]	
36. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	296	15.984	8.860	142	
36. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.03	0.27162	13.388	4	
36. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	4.73	0.25542	111.99	29	
			(1)			13.50	3	
36. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.3	0.0162	65.71	1	
			(1)			11.60		
36. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00102	0.00005508	11 978.00	1	
36. 6.	ФССЦ 14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.00525	0.0002835	15 255.00	4	
		Накладные расходы				130%	190	
		Сметная прибыль				63%	92	
		Всего с НР и СП					458	
	
37.	ФССЦ 11.1.03.01-0086 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3		1.00386	2 156.00	2 164	
		Объем: 0.054*18.59						
	
38.	ФЕР 10-01-002-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка стропил	м3		3.5	575.17	2 013	
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 08.3.03.06-0002:[ М-(19.51=4455.20*0.00438) ];  ФССЦ 11.1.03.01-0078:[ М-(256.16=1601.00*0.16) ];  ФССЦ 11.1.03.01-0082:[ М-(118.80=1980.00*0.06) ];  ФССЦ 11.1.03.06-0093:[ М-(1304.76=1572.00*0.83) ];  ФССЦ 12.1.02.14-0001:[ М-(19.30=5.71*3.38) ]	
38. 1.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	24.09	84.315	8.310	701	
38. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.37	1.295	12.378	16	
38. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.15	0.525	111.99	59	
			(1)			13.50	7	
38. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.77	65.71	51	
			(1)			11.60	9	
38. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0072	0.0252	11 978.00	302	
38. 6.	ФССЦ 08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.038	0.133	5 989.00	797	
38. 7.	ФССЦ 14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.00196	0.00686	15 255.00	105	
		Накладные расходы				130%	932	
		Сметная прибыль				63%	452	
		Всего с НР и СП					3 397	
	
39.	С прайс 1.	Доска полусфера 40х130, доска обрезная толщ 40мм	м3		3.675	1 185.14	4 355	
		Объем: 3.5*1.05						
		Поправки: М: =18500/15.61	
	
40.	ФЕР 10-01-022-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Подшивка потолков: фанерой толщиной 4 мм	100 м2		0.288	687.09	198	
		Объем: 6*4*1.2						
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 11.2.08.02-0010:[ М-(1260.00=12000.00*0.105) ]	
40. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	67.1	19.3248	8.640	167	
40. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.54	0.15552	11.593	2	
40. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.54	0.15552	65.71	10	
			(1)			11.60	2	
40. 4.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.006	0.001728	11 978.00	21	
		Накладные расходы				130%	220	
		Сметная прибыль				63%	106	
		Всего с НР и СП					524	
	
41.	С прайс 2.	Фанера толщ 4мм	м2		30.24	51.25	1 550	
		Объем: 1.05*28.8						
		Поправки: М: =800/15.61	
	
42.	ФЕР 08-01-007-01 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Устройство прокладочной гидроизоляции рулонными материалами в один слой насухо	100 м2		0.288	26.13	8	
		Объем: 6*4*1.2						
42. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.001	0.000288	10.000		
42. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	3.19	0.91872	8.170	8	
42. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.001	0.000288	65.71		
			(1)			11.60		
		Накладные расходы				134%	11	
		Сметная прибыль				80%	6	
		Всего с НР и СП					25	
	
43.	С. прайс	Биполь	м2		31.68	11.53	365	
		Объем: 0.288*110						
		Поправки: М: =180/15.61	
	
44.	ФЕР 47-01-051-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Одерновка	100 м		0.24	695.60	167	
		Объем: 6*1*4						
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 01.7.03.01-0001:[ М-(9.76=2.44*4) ];  ФССЦ 11.1.03.05-0090:[ М-(296.74=802.00*0.37) ]	
44. 1.	1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	29.62	7.1088	7.620	54	
44. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.09	0.2616	11.596	3	
44. 3.	ФСЭМ 91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.09	0.2616	110.00	29	
			(1)			11.60	3	
44. 4.	ФССЦ 16.2.03.02-0001	Дерн	м2	20	4.8	17.50	84	
		Накладные расходы				140%	80	
		Сметная прибыль				90%	51	
		Всего с НР и СП					298	
	
45.	ФЕР 26-02-015-02 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций краской: потолков (за 2 раза)	100 м2		0.5	51.14	26	
		Объем: 30+20						
45. 1.	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	3.73	1.865	10.350	19	
45. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.006	0.003	10.000		
45. 3.	ФСЭМ 91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.002	0.001	76.70		
			(1)			10.06		
45. 4.	ФСЭМ 91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.004	0.002	24.33		
			(1)			10.06		
45. 5.	ФСЭМ 91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.8	0.9	6.82	6	
45. 6.	ФССЦ 14.2.02.03	Краска огнезащитная	т	0.0412	0.0206			
		Накладные расходы				110%	21	
		Сметная прибыль				70%	13	
		Всего с НР и СП					60	
	
46.	ФССЦ 14.2.02.11-0011 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Состав огнезащитный: <АТТИК>, пропиточный	кг		20	16.02	320	
		Объем: 50*0.4						
		Поправки: М: =250/15.61	
	
47.	ФЕР 15-04-026-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Высококачественная окраска по дереву: стен (покраска за 3 раза)	100 м2		0.5	829.02	415	
		Объем: 30+20						
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 01.7.17.11-0011:[ М-(63.64=72.32*0.88) ];  ФССЦ 01.7.20.08-0051:[ М-(0.66=1.82*0.36) ];  ФССЦ 02.4.03.02-0001:[ М-(0.33=74.58*0.0044) ];  ФССЦ 14.5.05.01-0001:[ М-(269.44=28214.00*0.00955) ];  ФССЦ 14.5.11.01-0003:[ М-(156.52=2898.50*0.054) ]	
47. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	85.36	42.68	9.620	411	
47. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.065	11.923	1	
47. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.02	0.01	31.26		
			(1)			13.50		
47. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.055	65.71	4	
			(1)			11.60	1	
		Накладные расходы				105%	433	
		Сметная прибыль				55%	227	
		Всего с НР и СП					1 074	
	
48.	С2.	Декоративная пропитка Wood Protect	л		15	32.03	480	
		Объем: 5*3						
		Поправки: М: =500/15.61	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					15 284	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					15 284	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					2 484	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 34, 36, 38, 40; %=134 - по стр. 42; %=140 - по стр. 44; %=110 - по стр. 45; %=105 - по стр. 47)					2 371	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 34, 36, 38, 40; %=80 - по стр. 42; %=90 - по стр. 44; %=70 - по стр. 45; %=55 - по стр. 47)					1 183	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					18 838	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					18 838	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 371	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 183	
	
	Раздел 5.  Полы	
	
49.	ФЕР 12-01-034-02 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Устройство обрешетки: с прозорами из горбыля	100 м2		0.455124	210.59	96	
		Объем: 5.82*7.82						
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 11.1.03.06-0087:[ М-(440.00=1100.00*0.4) ]	
49. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.94	5.88930456	8.170	48	
49. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.01	0.45967524	13.455	6	
49. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.97	0.44147028	86.40	38	
			(1)			13.50	6	
49. 4.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.00455124	111.99	1	
			(1)			13.50		
49. 5.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.01365372	65.71	1	
			(1)			11.60		
49. 6.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0015	0.000682686	11 978.00	8	
		Накладные расходы				132%	71	
		Сметная прибыль				65%	35	
		Всего с НР и СП					202	
	
50.	ФССЦ 11.1.03.04-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Горбыль деловой хвойных пород длиной более 2 м	м3		0.182	378.00	69	
	
51.	ФЕР 11-01-009-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: изоплекс	100 м2		0.455124	117.81	54	
		Объем: 5.82*7.82						
51. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	8.06	3.66829944	7.800	29	
51. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.92	0.41871408	11.935	5	
51. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.16	0.07281984	31.26	2	
			(1)			13.50	1	
51. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.76	0.34589424	65.71	23	
			(1)			11.60	4	
51. 5.	ФССЦ 11.2.08.03	Плиты древесноволокнистые	м2	103	46.877772			
		Накладные расходы				135%	46	
		Сметная прибыль				75%	26	
		Всего с НР и СП					125	
	
52.	С4.	Плита Изоплекс толщ. 50 мм	м2		47.7855	18.71	894	
		Объем: 45.51*1.05						
		Поправки: М: =292/15.61	
	
53.	ФЕР 11-01-033-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм	100 м2		0.26	744.24	194	
		Объем: 6*4+1*2						
53. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	60.72	15.7872	8.530	135	
53. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.42	0.3692	12.373	5	
53. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.58	0.1508	31.26	5	
			(1)			13.50	2	
53. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.84	0.2184	65.71	14	
			(1)			11.60	3	
53. 5.	ФСЭМ 91.21.07-001	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	2.7	0.702	2.09	1	
53. 6.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0123	0.003198	11 978.00	38	
		Накладные расходы				135%	189	
		Сметная прибыль				75%	105	
		Всего с НР и СП					488	
	
54.	С прайс 1.	Доска шпунт 32мм (Лиственница)	м3		1.0816	1 185.14	1 282	
		Объем: 0.26*104*0.04						
		Поправки: М: =18500/15.61	
	
55.	ФЕРр 57-6-4 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Острожка дощатых покрытий площадью: свыше 5 м2	100 м2		0.26	383.25	100	
55. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	40.2	10.452	8.530	89	
55. 2.	ФСЭМ 91.21.07-001	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	19.3	5.018	2.09	10	
		Накладные расходы				80%	71	
		Сметная прибыль				68%	61	
		Всего с НР и СП					232	
	
56.	ФЕР 15-04-029-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Покрытие полов лаком "Титан лак": за 3 раза	100 м2		0.26	121.16	32	
56. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	12.32	3.2032	9.620	31	
56. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.0104	12.250		
56. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0026	31.26		
			(1)			13.50		
56. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.0078	65.71	1	
			(1)			11.60		
56. 5.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.2	0.052	1.82		
56. 6.	ФССЦ 14.4.03.17	Лак	т	0.0208	0.005408			
56. 7.	ФССЦ 14.5.09.07	Растворитель	т	0.0006	0.000156			
		Накладные расходы				105%	33	
		Сметная прибыль				55%	17	
		Всего с НР и СП					82	
	
57.	С3.	Огнезащитный лак "Титан лак"	л		10.4	38.44	400	
		Объем: 26*0.4						
		Поправки: М: =600/15.61	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					3 121	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 121	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					69	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=132 - по стр. 49; %=135 - по стр. 51, 53; %=80 - по стр. 55; %=105 - по стр. 56)					410	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 49; %=75 - по стр. 51, 53; %=68 - по стр. 55; %=55 - по стр. 56)					243	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 774	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					3 774	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					410	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					243	
	
	Раздел 6.  Двери -1шт	
	
58.	ФЕР 10-01-039-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2		0.0168	1 530.03	26	
		Объем: 0.8*2.1						
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 01.7.07.29-0111:[ М-(976.32=9.04*108) ]	
58. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	116.97	1.965096	8.970	18	
58. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.39	0.073752	11.813	1	
58. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.49	0.008232	31.26		
			(1)			13.50		
58. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.9	0.06552	65.71	4	
			(1)			11.60	1	
58. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.01012	0.000170016	11 978.00	2	
58. 6.	ФССЦ 11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.08	0.001344	1 100.00	1	
58. 7.	ФССЦ 11.1.01.10	Наличники	м	540	9.072			
		Накладные расходы				130%	25	
		Сметная прибыль				63%	12	
		Всего с НР и СП					63	
	
59.	С прайс 6.	Дверь Д-1 разм 0,8м х 2,1м	шт		1	1 153.11	1 153	
		Поправки: М: =18000/15.61	
	
60.	ФЕР 26-02-015-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций краской: стен (за 2 раза)	100 м2		0.0336	42.45	1	
60. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0006	0.00002016			
60. 2.	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	3.11	0.104496	10.350	1	
60. 3.	ФСЭМ 91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0002	0.00000672	76.70		
			(1)			10.06		
60. 4.	ФСЭМ 91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0004	0.00001344	24.33		
			(1)			10.06		
60. 5.	ФСЭМ 91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.5	0.0504	6.82		
		Накладные расходы				110%	1	
		Сметная прибыль				70%	1	
		Всего с НР и СП					3	
	
61.	ФССЦ 14.2.02.11-0011 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Состав огнезащитный: <АТТИК>, пропиточный	кг		1.344	16.02	22	
		Объем: 3.36*0.4						
		Поправки: М: =250/15.61	
	
62.	ФЕР 15-04-026-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Высококачественная окраска по дереву: стен (Покраска за 3 раза)	100 м2		0.0336	829.02	28	
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 01.7.17.11-0011:[ М-(63.64=72.32*0.88) ];  ФССЦ 01.7.20.08-0051:[ М-(0.66=1.82*0.36) ];  ФССЦ 02.4.03.02-0001:[ М-(0.33=74.58*0.0044) ];  ФССЦ 14.5.05.01-0001:[ М-(269.44=28214.00*0.00955) ];  ФССЦ 14.5.11.01-0003:[ М-(156.52=2898.50*0.054) ]	
62. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	85.36	2.868096	9.620	28	
62. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.004368	11.923		
62. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.02	0.000672	31.26		
			(1)			13.50		
62. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.003696	65.71		
			(1)			11.60		
		Накладные расходы				105%	29	
		Сметная прибыль				55%	15	
		Всего с НР и СП					73	
	
63.	С2.	Декоративная пропитка Wood Protect	л		0.336	32.03	11	
		Поправки: М: =500/15.61	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					1 241	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 241	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					22	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 58; %=110 - по стр. 60; %=105 - по стр. 62)					55	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 58; %=70 - по стр. 60; %=55 - по стр. 62)					28	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 324	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					1 324	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					55	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					28	
	
	Раздел 7.  Окна -9шт	
	
64.	ФЕР 10-01-034-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из деревянных профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2		0.0294	12 711.13	374	
		Объем: 0.7*0.7*6						
64. 1.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	170.75	5.02005	8.740	44	
64. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.156702	12.227	2	
64. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.051744	31.26	2	
			(1)			13.50	1	
64. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.104958	65.71	7	
			(1)			11.60	1	
64. 5.	ФССЦ 01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	347	10.2018	6.38	65	
64. 6.	ФССЦ 01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	2.0874	7.95	17	
64. 7.	ФССЦ 01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	21.4	0.62916	64.10	40	
64. 8.	ФССЦ 01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	30.6	0.89964	7.03	6	
64. 9.	ФССЦ 11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.2352	50.00	12	
64. 10.	ФССЦ 14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	92	2.7048	67.00	181	
64. 11.	ФССЦ 11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	м2	100	2.94			
		Накладные расходы				130%	60	
		Сметная прибыль				63%	29	
		Всего с НР и СП					463	
	
65.	С прайс 8.	Оконный блок из деревянных профилей, стеклопакеты однокамерные, глухие, разм 0,7х0,7 с комплектующими	шт		6	640.61	3 844	
		Поправки: М: =10000/15.61	
	
66.	ФЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из деревянных профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.0147	15 756.66	232	
		Объем: 0.7*0.7*3						
66. 1.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	3.176376	8.740	28	
66. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.078351	12.227	1	
66. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.025872	31.26	1	
			(1)			13.50		
66. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.052479	65.71	3	
			(1)			11.60	1	
66. 5.	ФССЦ 01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	6.3063	6.38	40	
66. 6.	ФССЦ 01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	1.0437	7.95	8	
66. 7.	ФССЦ 01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.39837	64.10	26	
66. 8.	ФССЦ 01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	1.04958	7.03	7	
66. 9.	ФССЦ 11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.1176	50.00	6	
66. 10.	ФССЦ 14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	1.6758	67.00	112	
66. 11.	ФССЦ 11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	м2	100	1.47			
		Накладные расходы				130%	38	
		Сметная прибыль				63%	18	
		Всего с НР и СП					288	
	
67.	С прайс 8-1.	Оконный блок из деревянных профилей, стеклопакеты однокамерные, поворотно-откидные, разм 0,7х0,7 с комплектующими	шт		3	768.74	2 306	
		Поправки: М: =12000/15.61	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7					6 756	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					6 756	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 64, 66)					98	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 64, 66)					47	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					6 901	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7					6 901	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					98	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					47	
	
	Раздел 8.  Нары по периметру -17,34 п.м.	
	
68.	ФЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3		0.867	361.86	314	
		Объем: 0.05*0.05*20*17.34						
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 08.1.02.11-0003:[ М-(18.57=5989.00*0.0031) ];  ФССЦ 11.1.03.01-0082:[ М-(1841.40=1980.00*0.93) ];  ФССЦ 11.1.03.05-0081:[ М-(8.33=832.70*0.01) ];  ФССЦ 11.1.03.06-0094:[ М-(158.40=1320.00*0.12) ];  ФССЦ 12.1.02.14-0001:[ М-(8.28=5.71*1.45) ];  ФССЦ 14.2.04.01-0001:[ М-(4.37=1695.00*0.00258) ]	
68. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	22.5	19.5075	8.380	163	
68. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.31212	11.611	4	
68. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.36	0.31212	65.71	21	
			(1)			11.60	4	
68. 4.	ФССЦ 01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0075	0.0065025	9 040.01	59	
68. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	0.002601	11 978.00	31	
68. 6.	ФССЦ 14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.00301	0.00260967	15 255.00	40	
		Накладные расходы				130%	217	
		Сметная прибыль				63%	105	
		Всего с НР и СП					636	
	
69.	ФССЦ 11.1.03.01-0075 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта	м3		0.91035	1 250.00	1 138	
		Объем: 0.05*0.05*20*17.34*1.05						
	
70.	ФЕР 10-01-012-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	100 м2		0.29478	430.52	127	
		Объем: 17.34*1+17.34*0.7						
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 11.1.01.12-0007:[ М-(2551.12=1784.00*1.43) ];  ФССЦ 11.1.03.06-0086:[ М-(192.50=1375.00*0.14) ];  ФССЦ 12.1.02.12-0004:[ М-(341.25=3.25*105) ]	
70. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	36.3	10.700514	8.640	92	
70. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.56	0.1650768	11.607	2	
70. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.56	0.1650768	65.71	11	
			(1)			11.60	2	
70. 4.	ФССЦ 01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.00725	0.002137155	8 475.00	18	
70. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.0022	0.000648516	8 475.00	5	
		Накладные расходы				130%	122	
		Сметная прибыль				63%	59	
		Всего с НР и СП					308	
	
71.	ФССЦ 11.1.03.05-0060 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта	м3		0.7737975	1 006.28	779	
		Объем: (17.34*1+17.34*0.7)*0.025*1.05						
	
72.	ФЕР 10-01-008-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Острожка: досок	100 м2		0.29478	64.06	19	
		Объем: 17.34*1+17.34*0.7						
72. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.51	2.2137978	8.530	19	
		Накладные расходы				130%	25	
		Сметная прибыль				63%	12	
		Всего с НР и СП					56	
	
73.	ФЕР 26-02-015-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций краской: стен (за 2 раза)	100 м2		0.29478	42.45	13	
73. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0006	0.000176868			
73. 2.	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	3.11	0.9167658	10.350	9	
73. 3.	ФСЭМ 91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0002	0.000058956	76.70		
			(1)			10.06		
73. 4.	ФСЭМ 91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0004	0.000117912	24.33		
			(1)			10.06		
73. 5.	ФСЭМ 91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.5	0.44217	6.82	3	
		Накладные расходы				110%	10	
		Сметная прибыль				70%	6	
		Всего с НР и СП					29	
	
74.	ФССЦ 14.2.02.11-0011 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Состав огнезащитный: <АТТИК>, пропиточный	кг		11.7912	16.02	189	
		Объем: 29.478*0.4						
		Поправки: М: =250/15.61	
	
75.	ФЕР 15-04-026-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Высококачественная окраска по дереву: стен (Покраска за 3 раза)	100 м2		0.29478	829.02	244	
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 01.7.17.11-0011:[ М-(63.64=72.32*0.88) ];  ФССЦ 01.7.20.08-0051:[ М-(0.66=1.82*0.36) ];  ФССЦ 02.4.03.02-0001:[ М-(0.33=74.58*0.0044) ];  ФССЦ 14.5.05.01-0001:[ М-(269.44=28214.00*0.00955) ];  ФССЦ 14.5.11.01-0003:[ М-(156.52=2898.50*0.054) ]	
75. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	85.36	25.1624208	9.620	242	
75. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.0383214	11.923		
75. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.02	0.0058956	31.26		
			(1)			13.50		
75. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.0324258	65.71	2	
			(1)			11.60		
		Накладные расходы				105%	254	
		Сметная прибыль				55%	133	
		Всего с НР и СП					631	
	
76.	С2.	Декоративная пропитка Wood Protect	л		9	32.03	288	
		Объем: 3*3						
		Поправки: М: =500/15.61	
	
77.	ФЕРр 53-3-3 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных	м2		0.01	35.47		
		Объем: 0.1*0.1						
77. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.26	0.0326	8.640		
77. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0002	11.500		
77. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0002	65.71		
			(1)			11.60		
77. 4.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0005	0.000005	11 978.00		
77. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.03	0.0003			
	
78.	ФЕР 16-04-004-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м		0.01	4 945.78	49	
78. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	55.83	0.5583	9.400	5	
78. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	0.0046	12.022		
78. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.1	0.001	86.40		
			(1)			13.50		
78. 4.	ФСЭМ 91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.18	0.0018	88.01		
			(1)			11.60		
78. 5.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.0018	65.71		
			(1)			11.60		
78. 6.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.786	0.00786	2.44		
78. 7.	ФССЦ 01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.0000266	14 830.00		
78. 8.	ФССЦ 01.7.19.02	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб	шт.	12	0.12			
78. 9.	ФССЦ 24.3.02.02-0004	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 110 мм	м	99.8	0.998	43.52	43	
		Накладные расходы				141%	7	
		Сметная прибыль				83%	4	
		Всего с НР и СП					60	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8					3 160	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 111	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					2 106	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 68, 70, 72; %=110 - по стр. 73; %=105 - по стр. 75)					628	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 68, 70, 72; %=70 - по стр. 73; %=55 - по стр. 75)					316	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 055	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					49	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=141 - по стр. 78)					7	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 78)					4	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					60	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8					4 115	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					635	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					320	
	
	Раздел 9.  Освещение	
	
79.	ФЕРм 08-02-390-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0.6	206.76	124	
79. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16.29	9.774	9.510	93	
79. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.006	14.000		
79. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.006	31.26		
			(1)			13.50		
79. 4.	ФССЦ 01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.2	0.12	180.00	22	
79. 5.	ФССЦ 01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.001	0.0006	12 430.00	7	
		Накладные расходы				105%	98	
		Сметная прибыль				65%	60	
		Всего с НР и СП					282	
	
80.	ФССЦ 20.2.05.04-0023 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 16x16 мм	100 м		0.6	118.00	71	
	
81.	ФЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		0.7	50.72	36	
81. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3.76	2.632	9.400	25	
81. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.014	13.000		
81. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.007	111.99	1	
			(1)			13.50		
81. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.007	65.71		
			(1)			11.60		
81. 5.	ФССЦ 01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.112	30.40	3	
81. 6.	ФССЦ 01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.055	0.0385	120.00	5	
81. 7.	ФССЦ 14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.035	28.60	1	
		Накладные расходы				105%	26	
		Сметная прибыль				65%	16	
		Всего с НР и СП					79	
	
82.	ФССЦ 21.1.06.09-0101 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м		0.07	7 661.57	536	
	
83.	ФЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.01	423.97	4	
83. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	31.6	0.316	9.920	3	
83. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.0005	12.800		
83. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.0003	111.99		
			(1)			13.50		
83. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0002	65.71		
			(1)			11.60		
83. 5.	ФССЦ 01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.11	0.0011	30.40		
83. 6.	ФССЦ 01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.02	0.0102	86.00	1	
83. 7.	ФССЦ 01.7.15.14-0161	Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000016	29 800.00		
83. 8.	ФССЦ 01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0003	0.000003	12 430.00		
		Накладные расходы				105%	3	
		Сметная прибыль				65%	2	
		Всего с НР и СП					9	
	
84.	ФССЦ 20.4.01.01-0031 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.		0.1	68.00	7	
	
85.	ФЕРм 08-03-591-08 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.03	453.93	14	
85. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	34.56	1.0368	9.920	10	
85. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.0015	12.800		
85. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.0009	111.99		
			(1)			13.50		
85. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0006	65.71		
			(1)			11.60		
85. 5.	ФССЦ 01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.11	0.0033	30.40		
85. 6.	ФССЦ 01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.02	0.0306	86.00	3	
85. 7.	ФССЦ 01.7.15.14-0161	Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000048	29 800.00		
85. 8.	ФССЦ 01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0003	0.000009	12 430.00		
		Накладные расходы				105%	11	
		Сметная прибыль				65%	7	
		Всего с НР и СП					31	
	
86.	ФССЦ 20.4.03.06-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Розетка скрытой проводки двухгнездная	100 шт.		0.03	932.00	28	
	
87.	ФЕРм 08-03-593-09 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Светильник: местного освещения	100 шт.		0.06	1 106.59	66	
87. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	68.24	4.0944	9.920	41	
87. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.012	12.550		
87. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.1	0.006	111.99	1	
			(1)			13.50		
87. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.1	0.006	65.71		
			(1)			11.60		
87. 5.	ФССЦ 01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.0186	30.40	1	
87. 6.	ФССЦ 01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00306	0.0001836	12 430.00	2	
87. 7.	ФССЦ 01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.2448	86.00	21	
		Накладные расходы				105%	43	
		Сметная прибыль				65%	27	
		Всего с НР и СП					136	
	
88.	С прайс 3.	Светильник линейный	шт		6	320.31	1 922	
		Поправки: М: =5000/15.61	
	
89.	ФЕРм 10-08-019-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Коробка ответвительная на стене	шт.		4	5.29	21	
89. 1.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	0.5	2	9.760	20	
89. 2.	ФССЦ 01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.00001	0.00004	12 430.00		
89. 3.	ФССЦ 03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.00005	0.0002	729.98		
89. 4.	ФССЦ 08.3.03.05-0013	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм	т	0.00001	0.00004	14 690.00	1	
		Накладные расходы				88%	18	
		Сметная прибыль				60%	12	
		Всего с НР и СП					51	
	
90.	ФССЦ 20.5.02.06-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Коробка разветвительная для открытой проводки размером 80х80х40 мм	10 шт.		0.4	58.30	23	
	
91.	ФЕРм 08-03-599-09 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт.		1	70.22	70	
91. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.56	2.56	9.920	25	
91. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.02	13.000		
91. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.01	111.99	1	
			(1)			13.50		
91. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	65.71	1	
			(1)			11.60		
91. 5.	ФССЦ 01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.016	0.016	30.40		
91. 6.	ФССЦ 01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	0.041	86.00	4	
91. 7.	ФССЦ 14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.1	0.1	28.60	3	
91. 8.	ФССЦ 20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.1	39.00	4	
91. 9.	ФССЦ 20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.021	0.021	270.00	6	
91. 10.	ФССЦ 20.5.04.09-0001	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.041	0.041	528.00	22	
91. 11.	ФССЦ 24.3.01.01-0002	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.124	0.124	35.70	4	
		Накладные расходы				105%	26	
		Сметная прибыль				65%	16	
		Всего с НР и СП					113	
	
92.	ФССЦ 62.1.02.23-0011 
Оборудование 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Щитки под автоматические выключатели серии "Тусо"	шт.		1	45.40	45	
	
93.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт.		4	61.48	246	
93. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	2.32	9.28	9.510	88	
93. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.08	13.000	1	
93. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.04	111.99	4	
			(1)			13.50	1	
93. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.04	65.71	3	
			(1)			11.60		
93. 5.	ФСЭМ 91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.13	0.52	8.10	4	
93. 6.	ФСЭМ 91.21.16-012	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.2	0.8	1.11	1	
93. 7.	ФССЦ 01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.009	0.036	44.97	2	
93. 8.	ФССЦ 01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.004	0.016	11.50		
93. 9.	ФССЦ 01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.036	0.144	30.40	4	
93. 10.	ФССЦ 01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.28	10.57	3	
93. 11.	ФССЦ 01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.38	1.52	9.04	14	
93. 12.	ФССЦ 01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.056	86.00	5	
93. 13.	ФССЦ 01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0.002	0.008	133.05	1	
93. 14.	ФССЦ 07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.002	0.008	11 500.00	92	
93. 15.	ФССЦ 14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.047	0.188	28.60	5	
93. 16.	ФССЦ 14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0.014	0.056	35.63	2	
93. 17.	ФССЦ 20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.4	39.00	16	
		Накладные расходы				105%	93	
		Сметная прибыль				65%	58	
		Всего с НР и СП					397	
	
94.	ФССЦ 62.1.01.09-0025 
Оборудование 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатели автоматические	шт.		4	56.31	225	
	
95.	ФЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.002	1 201.20	2	
		Объем: 0.1*0.1*20						
95. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	0.308	7.800	2	
		Накладные расходы				88%	2	
		Сметная прибыль				45%	1	
		Всего с НР и СП					5	
	
96.	ФЕР 22-01-021-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 20 мм	км		0.02	34 960.18	699	
96. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	200.68	4.0136	9.290	37	
96. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21.302	0.42604	13.418	6	
96. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.07	0.0014	111.99		
			(1)			13.50		
96. 4.	ФСЭМ 91.10.09-012	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	8	0.16	26.32	4	
96. 5.	ФСЭМ 91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	0.002	0.00004	94.38		
			(1)			13.50		
96. 6.	ФСЭМ 91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	0.002	0.00004	19.76		
96. 7.	ФСЭМ 91.16.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш.-ч	0.93	0.0186	27.11	1	
			(1)			11.60		
96. 8.	ФСЭМ 91.17.04-031	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	20.3	0.406	100.10	41	
			(1)			13.50	5	
96. 9.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	2	0.04	2.44		
96. 10.	ФССЦ 12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	0.16	0.0032	5.71		
96. 11.	ФССЦ 24.3.03.15-0201	Трубы полиэтиленовые	м	1007	20.14	30.60	616	
		Накладные расходы				143%	61	
		Сметная прибыль				89%	38	
		Всего с НР и СП					799	
	
97.	ФЕР 16-07-005-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м		-0.2	107.12	-21	
97. 1.	1-100-53	Средний разряд работы 5,3	чел.-ч	5.01	-1.002	11.640	-12	
97. 2.	ФСЭМ 91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.5	-0.3	29.67	-9	
97. 3.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	1	-0.2	2.44		
97. 4.	ФССЦ 01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.02	-0.004	37.29		
97. 5.	ФССЦ 14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00005	-0.00001	15 119.00		
97. 6.	ФССЦ 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00002	-0.000004	16 950.00		
		Накладные расходы				141%	-17	
		Сметная прибыль				83%	-10	
		Всего с НР и СП					-48	
	
98.	ФЕР 01-02-061-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3		0.002	729.00	1	
		Объем: 0.1*0.1*20						
98. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	97.2	0.1944	7.500	1	
		Накладные расходы				88%	1	
		Сметная прибыль				45%		
		Всего с НР и СП					2	
	
99.	ФЕРм 08-02-412-04 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м		0.2	131.31	26	
99. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	8.96	1.792	9.400	17	
99. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.024	12.583		
99. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.06	0.012	111.99	1	
			(1)			13.50		
99. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.012	65.71	1	
			(1)			11.60		
99. 5.	ФССЦ 01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.32	0.064	30.40	2	
99. 6.	ФССЦ 01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.00116	0.000232	1 820.00		
99. 7.	ФССЦ 14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.004	28.60		
99. 8.	ФССЦ 20.2.01.05-0007	Гильза кабельная: медная ГМ 35	100 шт.	0.05	0.01	378.00	4	
99. 9.	ФССЦ 20.2.02.01-0014	Втулки В42	1000 шт.	0.0122	0.00244	282.03	1	
		Накладные расходы				105%	18	
		Сметная прибыль				65%	11	
		Всего с НР и СП					55	
	
100.	ФССЦ 21.1.06.10-0531 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	1000 м		0.02	17 389.99	348	
	
101.	ФЕРм 08-03-526-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А	шт.		1	80.38	80	
101. 1.	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	2.76	2.76	10.350	29	
101. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.02	13.000		
101. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.01	111.99	1	
			(1)			13.50		
101. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	65.71	1	
			(1)			11.60		
101. 5.	ФСЭМ 91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.13	0.13	8.10	1	
101. 6.	ФСЭМ 91.21.16-012	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.23	0.23	1.11		
101. 7.	ФССЦ 01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.009	0.009	44.97		
101. 8.	ФССЦ 01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.004	0.004	11.50		
101. 9.	ФССЦ 01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.042	0.042	30.40	1	
101. 10.	ФССЦ 01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.07	10.57	1	
101. 11.	ФССЦ 01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.431	0.431	9.04	4	
101. 12.	ФССЦ 01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.014	86.00	1	
101. 13.	ФССЦ 01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0.002	0.002	133.05		
101. 14.	ФССЦ 07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.003	0.003	11 500.00	35	
101. 15.	ФССЦ 14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.047	0.047	28.60	1	
101. 16.	ФССЦ 14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0.016	0.016	35.63	1	
101. 17.	ФССЦ 20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.1	39.00	4	
		Накладные расходы				105%	30	
		Сметная прибыль				65%	19	
		Всего с НР и СП					129	
	
102.	ФССЦ 62.1.01.09-0045 
Оборудование 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатели автоматические: 250А	шт.		1	807.05	807	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9					5 380	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					1 077	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					1 077	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 700	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 013	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 99, 101; %=88 - по стр. 89)					366	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 99, 101; %=60 - по стр. 89)					228	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 294	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 624	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 95, 98; %=143 - по стр. 96)					64	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 95, 98; %=89 - по стр. 96)					40	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 728	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					-21	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=141 - по стр. 97)					-17	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 97)					-10	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					-48	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9					6 051	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					413	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					258	
	
	Раздел 10.  Крыльцо -1шт	
	
103.	ФЕР 10-01-007-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Рубка стен: из брусьев толщиной 180 мм	100 м2		0.09352	3 264.29	305	
		Объем: (1+1+1.94)*2.8-2.1*0.8						
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 01.7.07.29-0111:[ М-(2377.52=9.04*263) ];  ФССЦ 01.7.20.02-0001:[ М-(68.42=9774.50*0.007) ];  ФССЦ 11.1.03.01-0087:[ М-(27861.28=1514.20*18.4) ];  ФССЦ 11.1.03.06-0086:[ М-(261.25=1375.00*0.19) ];  ФССЦ 12.1.02.14-0001:[ М-(202.13=5.71*35.4) ]	
103. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	296	27.68192	8.860	245	
103. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.03	0.4704056	13.388	6	
103. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	4.73	0.4423496	111.99	50	
			(1)			13.50	6	
103. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.3	0.028056	65.71	2	
			(1)			11.60		
103. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00102	0.0000953904	11 978.00	1	
103. 6.	ФССЦ 14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.00525	0.00049098	15 255.00	7	
		Накладные расходы				130%	326	
		Сметная прибыль				63%	158	
		Всего с НР и СП					789	
	
104.	ФССЦ 11.1.03.01-0086 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3		1.7385368	2 156.00	3 748	
		Объем: 0.09352*18.59						
	
105.	ФЕР 01-02-058-06 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2	100 м3		0.00125	1 201.20	2	
		Объем: 0.25*0.25*1*2						
105. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	0.1925	7.800	2	
		Накладные расходы				88%	2	
		Сметная прибыль				45%	1	
		Всего с НР и СП					5	
	
106.	ФЕР 10-01-010-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка элементов каркаса: из бревен и пластин	м3		0.372875	346.89	129	
		Объем: 0.25*0.25*3.14/4*3.8*2						
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 01.7.15.03-0041:[ М-(167.24=9040.01*0.0185) ];  ФССЦ 01.7.15.06-0111:[ М-(5.99=11978.00*0.0005) ];  ФССЦ 08.1.02.11-0003:[ М-(25.15=5989.00*0.0042) ];  ФССЦ 11.1.02.04-0031:[ М-(402.00=558.33*0.72) ];  ФССЦ 11.1.02.05-0002:[ М-(151.77=459.91*0.33) ];  ФССЦ 11.1.03.05-0081:[ М-(29.14=832.70*0.035) ];  ФССЦ 12.1.02.14-0001:[ М-(2.63=5.71*0.46) ];  ФССЦ 14.2.04.01-0001:[ М-(3.15=1695.00*0.00186) ]	
106. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	20.1	7.4947875	8.380	63	
106. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.1416925	11.605	2	
106. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.38	0.1416925	65.71	9	
			(1)			11.60	2	
106. 4.	ФССЦ 14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.00107	0.0003989763	15 255.00	6	
106. 5.	ФССЦ 04.3.01.05-0001	Раствор грунтовый (шлам)	м3	0.54	0.2013525	254.00	51	
		Накладные расходы				130%	85	
		Сметная прибыль				63%	41	
		Всего с НР и СП					254	
	
107.	С прайс 1.	Кругляк диам 250мм	м3		0.404569375	960.92	389	
		Объем: 0.372875*1.085						
		Поправки: М: =15000/15.61	
	
108.	Е- резьба по дер.	Резьба по дереву	м2		0.785	6 168.84	4 843	
		Объем: 0.25*3.14*0.5*2						
		Поправки: ОЗП: =72000/15.61	
108. 1.	2-100-06	Рабочий 6 разряда-резьба	чел.-ч	120.465	94.565025	12.920	1 222	
	
109.	ФЕР 10-01-082-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Укладка по фермам прогонов: из брусьев	м3		1.5	204.09	306	
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 08.1.02.11-0003:[ М-(5.99=5989.00*0.001) ];  ФССЦ 11.1.03.01-0077:[ М-(1734.00=1700.00*1.02) ];  ФССЦ 11.1.03.06-0095:[ М-(31.68=1056.00*0.03) ]	
109. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	15.04	22.56	9.620	217	
109. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.54	12.417	7	
109. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.15	0.225	111.99	25	
			(1)			13.50	3	
109. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.315	65.71	21	
			(1)			11.60	4	
109. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.0007	0.00105	8 475.00	9	
109. 6.	ФССЦ 14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.0015	0.00225	15 255.00	34	
		Накладные расходы				130%	291	
		Сметная прибыль				63%	141	
		Всего с НР и СП					738	
	
110.	ФССЦ 11.1.03.01-0077 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3		1.575	1 700.00	2 678	
		Объем: 1.5*1.05						
	
111.	ФЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3		2	361.86	724	
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 08.1.02.11-0003:[ М-(18.57=5989.00*0.0031) ];  ФССЦ 11.1.03.01-0082:[ М-(1841.40=1980.00*0.93) ];  ФССЦ 11.1.03.05-0081:[ М-(8.33=832.70*0.01) ];  ФССЦ 11.1.03.06-0094:[ М-(158.40=1320.00*0.12) ];  ФССЦ 12.1.02.14-0001:[ М-(8.28=5.71*1.45) ];  ФССЦ 14.2.04.01-0001:[ М-(4.37=1695.00*0.00258) ]	
111. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	22.5	45	8.380	377	
111. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.72	11.611	8	
111. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.36	0.72	65.71	47	
			(1)			11.60	8	
111. 4.	ФССЦ 01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0075	0.015	9 040.01	136	
111. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	0.006	11 978.00	72	
111. 6.	ФССЦ 14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.00301	0.00602	15 255.00	92	
		Накладные расходы				130%	501	
		Сметная прибыль				63%	243	
		Всего с НР и СП					1 467	
	
112.	ФЕР 10-01-012-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	100 м2		0.037054	430.52	16	
		Объем: 1.91*1.94						
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 11.1.01.12-0007:[ М-(2551.12=1784.00*1.43) ];  ФССЦ 11.1.03.06-0086:[ М-(192.50=1375.00*0.14) ];  ФССЦ 12.1.02.12-0004:[ М-(341.25=3.25*105) ]	
112. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	36.3	1.3450602	8.640	12	
112. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.56	0.02075024	11.607		
112. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.56	0.02075024	65.71	1	
			(1)			11.60		
112. 4.	ФССЦ 01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.00725	0.0002686415	8 475.00	2	
112. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.0022	0.0000815188	8 475.00	1	
		Накладные расходы				130%	16	
		Сметная прибыль				63%	8	
		Всего с НР и СП					39	
	
113.	ФССЦ 11.1.03.01-0086 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3		0.5	2 156.00	1 078	
	
	Кровля	
114.	ФЕР 10-01-002-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка стропил	м3		0.5	575.17	288	
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 08.3.03.06-0002:[ М-(19.51=4455.20*0.00438) ];  ФССЦ 11.1.03.01-0078:[ М-(256.16=1601.00*0.16) ];  ФССЦ 11.1.03.01-0082:[ М-(118.80=1980.00*0.06) ];  ФССЦ 11.1.03.06-0093:[ М-(1304.76=1572.00*0.83) ];  ФССЦ 12.1.02.14-0001:[ М-(19.30=5.71*3.38) ]	
114. 1.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	24.09	12.045	8.310	100	
114. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.37	0.185	12.378	2	
114. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.15	0.075	111.99	8	
			(1)			13.50	1	
114. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.11	65.71	7	
			(1)			11.60	1	
114. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0072	0.0036	11 978.00	43	
114. 6.	ФССЦ 08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.038	0.019	5 989.00	114	
114. 7.	ФССЦ 14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.00196	0.00098	15 255.00	15	
		Накладные расходы				130%	133	
		Сметная прибыль				63%	64	
		Всего с НР и СП					485	
	
115.	ФССЦ 11.1.03.06-0090 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3		0.525	1 430.00	751	
		Объем: 0.5*1.05						
	
116.	ФЕР 08-01-007-01 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Устройство прокладочной гидроизоляции рулонными материалами в один слой насухо	100 м2		0.07	26.13	2	
116. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.001	0.00007	10.000		
116. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	3.19	0.2233	8.170	2	
116. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.001	0.00007	65.71		
			(1)			11.60		
		Накладные расходы				134%	3	
		Сметная прибыль				80%	2	
		Всего с НР и СП					6	
	
117.	С. прайс	Биполь	м2		7.7	11.53	89	
		Объем: 7*1.1						
		Поправки: М: =180/15.61	
	
118.	ФЕР 47-01-051-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Одерновка	100 м		0.0873	695.60	61	
		Объем: 2.91*3						
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 01.7.03.01-0001:[ М-(9.76=2.44*4) ];  ФССЦ 11.1.03.05-0090:[ М-(296.74=802.00*0.37) ]	
118. 1.	1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	29.62	2.585826	7.620	20	
118. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.09	0.095157	11.596	1	
118. 3.	ФСЭМ 91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.09	0.095157	110.00	10	
			(1)			11.60	1	
118. 4.	ФССЦ 16.2.03.02-0001	Дерн	м2	20	1.746	17.50	31	
		Накладные расходы				140%	29	
		Сметная прибыль				90%	19	
		Всего с НР и СП					109	
	
119.	ФЕР 26-02-015-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций краской: стен (за 2 раза)	100 м2		0.2	42.45	8	
119. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0006	0.00012			
119. 2.	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	3.11	0.622	10.350	6	
119. 3.	ФСЭМ 91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0002	0.00004	76.70		
			(1)			10.06		
119. 4.	ФСЭМ 91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0004	0.00008	24.33		
			(1)			10.06		
119. 5.	ФСЭМ 91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.5	0.3	6.82	2	
		Накладные расходы				110%	7	
		Сметная прибыль				70%	4	
		Всего с НР и СП					19	
	
120.	ФССЦ 14.2.02.11-0011 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Состав огнезащитный: <АТТИК>, пропиточный	кг		8	16.02	128	
		Объем: 20*0.4						
		Поправки: М: =250/15.61	
	
121.	ФЕР 15-04-026-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Высококачественная окраска по дереву: стен (Покраска за 3 раза)	100 м2		0.2	829.02	166	
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 01.7.17.11-0011:[ М-(63.64=72.32*0.88) ];  ФССЦ 01.7.20.08-0051:[ М-(0.66=1.82*0.36) ];  ФССЦ 02.4.03.02-0001:[ М-(0.33=74.58*0.0044) ];  ФССЦ 14.5.05.01-0001:[ М-(269.44=28214.00*0.00955) ];  ФССЦ 14.5.11.01-0003:[ М-(156.52=2898.50*0.054) ]	
121. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	85.36	17.072	9.620	164	
121. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.026	11.923		
121. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.02	0.004	31.26		
			(1)			13.50		
121. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.022	65.71	1	
			(1)			11.60		
		Накладные расходы				105%	172	
		Сметная прибыль				55%	90	
		Всего с НР и СП					428	
	
122.	С2.	Декоративная пропитка Wood Protect	л		6	32.03	192	
		Объем: 2*3						
		Поправки: М: =500/15.61	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10					15 903	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					15 903	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					8 383	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 103, 106, 109, 111, 112, 114; %=88 - по стр. 105; %=134 - по стр. 116; %=140 - по стр. 118; %=110 - по стр. 119; %=105 - по стр. 121)					1 563	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 103, 106, 109, 111, 112, 114; %=45 - по стр. 105; %=80 - по стр. 116; %=90 - по стр. 118; %=70 - по стр. 119; %=55 - по стр. 121)					770	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					18 236	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10					18 236	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 563	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					770	
	
	Раздел 11.  Завалинка -31,7 п.м.	
	
123.	ФЕР 01-02-058-06 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2	100 м3		0.007875	1 201.20	9	
		Объем: 0.25*0.25*0.7*18						
123. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	1.21275	7.800	9	
		Накладные расходы				88%	8	
		Сметная прибыль				45%	4	
		Всего с НР и СП					21	
	
124.	ФЕР 10-01-010-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка элементов каркаса: из бревен и пластин	м3		1.413	346.89	490	
		Объем: 0.25*0.25*3.14/4*1.6*18						
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 01.7.15.03-0041:[ М-(167.24=9040.01*0.0185) ];  ФССЦ 01.7.15.06-0111:[ М-(5.99=11978.00*0.0005) ];  ФССЦ 08.1.02.11-0003:[ М-(25.15=5989.00*0.0042) ];  ФССЦ 11.1.02.04-0031:[ М-(402.00=558.33*0.72) ];  ФССЦ 11.1.02.05-0002:[ М-(151.77=459.91*0.33) ];  ФССЦ 11.1.03.05-0081:[ М-(29.14=832.70*0.035) ];  ФССЦ 12.1.02.14-0001:[ М-(2.63=5.71*0.46) ];  ФССЦ 14.2.04.01-0001:[ М-(3.15=1695.00*0.00186) ]	
124. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	20.1	28.4013	8.380	238	
124. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.53694	11.605	6	
124. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.38	0.53694	65.71	35	
			(1)			11.60	6	
124. 4.	ФССЦ 14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.00107	0.00151191	15 255.00	23	
124. 5.	ФССЦ 04.3.01.05-0001	Раствор грунтовый (шлам)	м3	0.54	0.76302	254.00	194	
		Накладные расходы				130%	317	
		Сметная прибыль				63%	154	
		Всего с НР и СП					961	
	
125.	С прайс 1.	Кругляк диам 250мм	м3		1.533105	960.92	1 473	
		Объем: 1.413*1.085						
		Поправки: М: =15000/15.61	
	
126.	ФЕР 10-01-007-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Рубка стен: из брусьев толщиной 180 мм	100 м2		0.2853	3 264.29	931	
		Объем: 31.7*0.9						
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 01.7.07.29-0111:[ М-(2377.52=9.04*263) ];  ФССЦ 01.7.20.02-0001:[ М-(68.42=9774.50*0.007) ];  ФССЦ 11.1.03.01-0087:[ М-(27861.28=1514.20*18.4) ];  ФССЦ 11.1.03.06-0086:[ М-(261.25=1375.00*0.19) ];  ФССЦ 12.1.02.14-0001:[ М-(202.13=5.71*35.4) ]	
126. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	296	84.4488	8.860	748	
126. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.03	1.435059	13.388	19	
126. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	4.73	1.349469	111.99	151	
			(1)			13.50	18	
126. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.3	0.08559	65.71	6	
			(1)			11.60	1	
126. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00102	0.000291006	11 978.00	3	
126. 6.	ФССЦ 14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.00525	0.001497825	15 255.00	23	
		Накладные расходы				130%	997	
		Сметная прибыль				63%	483	
		Всего с НР и СП					2 411	
	
127.	ФССЦ 11.1.03.01-0086 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3		2.853	2 156.00	6 151	
		Объем: 28.53*0.1						
	
128.	ФЕР 10-01-012-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	100 м2		0.1585	430.52	68	
		Объем: 31.7*0.5						
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 11.1.01.12-0007:[ М-(2551.12=1784.00*1.43) ];  ФССЦ 11.1.03.06-0086:[ М-(192.50=1375.00*0.14) ];  ФССЦ 12.1.02.12-0004:[ М-(341.25=3.25*105) ]	
128. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	36.3	5.75355	8.640	50	
128. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.56	0.08876	11.607	1	
128. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.56	0.08876	65.71	6	
			(1)			11.60	1	
128. 4.	ФССЦ 01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.00725	0.001149125	8 475.00	10	
128. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.0022	0.0003487	8 475.00	3	
		Накладные расходы				130%	66	
		Сметная прибыль				63%	32	
		Всего с НР и СП					166	
	
129.	ФССЦ 11.1.03.05-0060 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта	м3		0.39625	1 006.28	399	
		Объем: 15.85*0.025						
	
130.	ФЕР 47-01-051-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Одерновка	100 м		0.317	695.60	221	
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 01.7.03.01-0001:[ М-(9.76=2.44*4) ];  ФССЦ 11.1.03.05-0090:[ М-(296.74=802.00*0.37) ]	
130. 1.	1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	29.62	9.38954	7.620	72	
130. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.09	0.34553	11.596	4	
130. 3.	ФСЭМ 91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.09	0.34553	110.00	38	
			(1)			11.60	4	
130. 4.	ФССЦ 16.2.03.02-0001	Дерн	м2	20	6.34	17.50	111	
		Накладные расходы				140%	106	
		Сметная прибыль				90%	68	
		Всего с НР и СП					396	
	
131.	ФЕР 26-02-015-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций краской: стен	100 м2		0.2853	42.45	12	
131. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0006	0.00017118			
131. 2.	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	3.11	0.887283	10.350	9	
131. 3.	ФСЭМ 91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0002	0.00005706	76.70		
			(1)			10.06		
131. 4.	ФСЭМ 91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0004	0.00011412	24.33		
			(1)			10.06		
131. 5.	ФСЭМ 91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.5	0.42795	6.82	3	
		Накладные расходы				110%	10	
		Сметная прибыль				70%	6	
		Всего с НР и СП					28	
	
132.	ФССЦ 14.2.02.11-0011 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Состав огнезащитный: <АТТИК>, пропиточный	кг		11.412	16.02	183	
		Объем: 28.53*0.4						
		Поправки: М: =250/15.61	
	
133.	ФЕР 15-04-026-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Высококачественная окраска по дереву: стен (Покраска за 3 раза)	100 м2		0.2853	829.02	237	
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 01.7.17.11-0011:[ М-(63.64=72.32*0.88) ];  ФССЦ 01.7.20.08-0051:[ М-(0.66=1.82*0.36) ];  ФССЦ 02.4.03.02-0001:[ М-(0.33=74.58*0.0044) ];  ФССЦ 14.5.05.01-0001:[ М-(269.44=28214.00*0.00955) ];  ФССЦ 14.5.11.01-0003:[ М-(156.52=2898.50*0.054) ]	
133. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	85.36	24.353208	9.620	234	
133. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.037089	11.923		
133. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.02	0.005706	31.26		
			(1)			13.50		
133. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.031383	65.71	2	
			(1)			11.60		
		Накладные расходы				105%	246	
		Сметная прибыль				55%	129	
		Всего с НР и СП					611	
	
134.	С2.	Декоративная пропитка Wood Protect	л		9	32.03	288	
		Объем: 3*3						
		Поправки: М: =500/15.61	
	
135.	ФЕРр 53-3-3 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных	м2		0.01	35.47		
		Объем: 0.1*0.1						
135. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.26	0.0326	8.640		
135. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0002	11.500		
135. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0002	65.71		
			(1)			11.60		
135. 4.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0005	0.000005	11 978.00		
135. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.03	0.0003			
	
136.	ГЭСН 20-02-002-08 
(Приказ № 1575/пр от 24.11.2017)	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 (Цвет под дерево)	100 шт.		0.01	923.27	9	
136. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.023	0.00023	11.848		
136. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	24.8	0.248	8.530	2	
136. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.003	0.00003	31.26		
			(1)			13.50		
136. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0002	65.71		
			(1)			11.60		
136. 5.	ФССЦ 01.7.15.07-0152	Дюбель с шурупом 6/35 мм	100 шт.	4.04	0.0404	8.00		
136. 6.	14.5.01.07-1000	Герметик клей силиконовый	л	2.1267	0.021267			
136. 7.	ФССЦ 19.2.03.07-0007	Решетка вентиляционная пластмассовая: разъемная, размером 140х140 мм	шт.	100	1	6.78	7	
		Накладные расходы				141%	3	
		Сметная прибыль				83%	2	
		Всего с НР и СП					13	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11					10 471	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					10 462	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					6 733	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 123; %=130 - по стр. 124, 126, 128; %=140 - по стр. 130; %=110 - по стр. 131; %=105 - по стр. 133)					1 751	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 123; %=63 - по стр. 124, 126, 128; %=90 - по стр. 130; %=70 - по стр. 131; %=55 - по стр. 133)					877	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					13 090	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					9	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=141 - по стр. 136)					3	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 136)					2	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					14	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11					13 104	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 754	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					879	
	
	Раздел 12.  Камелек -1шт	
	
137.	ФЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3		2.5	361.86	905	
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 08.1.02.11-0003:[ М-(18.57=5989.00*0.0031) ];  ФССЦ 11.1.03.01-0082:[ М-(1841.40=1980.00*0.93) ];  ФССЦ 11.1.03.05-0081:[ М-(8.33=832.70*0.01) ];  ФССЦ 11.1.03.06-0094:[ М-(158.40=1320.00*0.12) ];  ФССЦ 12.1.02.14-0001:[ М-(8.28=5.71*1.45) ];  ФССЦ 14.2.04.01-0001:[ М-(4.37=1695.00*0.00258) ]	
137. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	22.5	56.25	8.380	471	
137. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.9	11.611	10	
137. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.36	0.9	65.71	59	
			(1)			11.60	10	
137. 4.	ФССЦ 01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0075	0.01875	9 040.01	170	
137. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	0.0075	11 978.00	90	
137. 6.	ФССЦ 14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.00301	0.007525	15 255.00	115	
		Накладные расходы				130%	625	
		Сметная прибыль				63%	303	
		Всего с НР и СП					1 833	
	
138.	ФССЦ 11.1.03.01-0086 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3		2.625	2 156.00	5 660	
		Объем: 2.5*1.05						
	
139.	ФЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		0.12	239.55	29	
139. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.000036			
139. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	0.2136	8.530	2	
139. 3.	ФСЭМ 91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.000012	76.70		
			(1)			10.06		
139. 4.	ФСЭМ 91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.000024	24.33		
			(1)			10.06		
139. 5.	ФСЭМ 91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	0.1032	6.82	1	
139. 6.	ФССЦ 14.2.02.11-0107	Состав огнезащитный: , марка "ФОРМУЛА КП"	кг	18.5	2.22	11.81	26	
		Накладные расходы				110%	2	
		Сметная прибыль				70%	1	
		Всего с НР и СП					33	
	
140.	ФЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3		0.015	663.75	10	
140. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	1.3275	7.500	10	
		Накладные расходы				88%	9	
		Сметная прибыль				45%	5	
		Всего с НР и СП					23	
	
141.	ФЕР 08-02-001-07 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м	м3		1.5	199.49	299	
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 01.7.03.01-0001:[ М-(1.07=2.44*0.44) ];  ФССЦ 11.1.03.01-0080:[ М-(0.53=1056.00*0.0005) ]	
141. 1.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	5.21	7.815	8.310	65	
141. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.6	13.500	8	
141. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.4	0.6	86.40	52	
			(1)			13.50	8	
141. 4.	ФССЦ 04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.234	0.351	519.80	182	
		Накладные расходы				134%	98	
		Сметная прибыль				80%	58	
		Всего с НР и СП					455	
	
142.	ФССЦ 06.1.01.05-0011 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 25	1000 шт.		0.3	1 126.72	338	
	
143.	ФЕР 15-02-015-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен	100 м2		0.15	1 479.94	222	
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 01.7.15.06-0121:[ М-(0.59=8475.00*0.00007) ]	
143. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	65.66	9.849	9.070	89	
143. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.99	0.7485	9.122	7	
143. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.0345	31.26	1	
			(1)			13.50		
143. 4.	ФСЭМ 91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	4.76	0.714	14.15	10	
			(1)			8.91	6	
143. 5.	ФССЦ 04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	1.4	0.21	510.40	107	
143. 6.	ФССЦ 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.04	0.006	517.91	3	
143. 7.	ФССЦ 08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.64	0.396	28.25	11	
		Накладные расходы				116%	111	
		Сметная прибыль				55%	53	
		Всего с НР и СП					386	
	
144.	С прайс 1.	Портландцмент ПЦ500	т		0.9	640.61	577	
		Поправки: М: =10000/15.61	
	
145.	С прайс 2.	Песок кварцевый	т		1.5	384.37	577	
		Поправки: М: =6000/15.61	
	
146.	С прайс 3.	Щебень фракции 3-5мм	т		2.5	128.12	320	
		Поправки: М: =2000/15.61	
	
147.	С прайс 4.	Гипсовая штукатурная шпаклевочная смесь	кг		140	1.41	197	
		Поправки: М: =22/15.61	
	
148.	С прайс 5.	Известь гашеная	кг		300	0.77	231	
		Поправки: М: =12/15.61	
	
149.	С прайс 6.	Глина каолиновая	кг		500	1.60	801	
		Поправки: М: =25/15.61	
	
150.	ФЕР 15-04-026-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Высококачественная окраска по дереву: стен (Покраска за 3 раза)	100 м2		0.04	829.02	33	
		Вычт.ресурсы:  ФССЦ 01.7.17.11-0011:[ М-(63.64=72.32*0.88) ];  ФССЦ 01.7.20.08-0051:[ М-(0.66=1.82*0.36) ];  ФССЦ 02.4.03.02-0001:[ М-(0.33=74.58*0.0044) ];  ФССЦ 14.5.05.01-0001:[ М-(269.44=28214.00*0.00955) ];  ФССЦ 14.5.11.01-0003:[ М-(156.52=2898.50*0.054) ]	
150. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	85.36	3.4144	9.620	33	
150. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.0052	11.923		
150. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.02	0.0008	31.26		
			(1)			13.50		
150. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.0044	65.71		
			(1)			11.60		
		Накладные расходы				105%	35	
		Сметная прибыль				55%	18	
		Всего с НР и СП					86	
	
151.	С2.	Декоративная пропитка Wood Protect	л		1.2	32.03	38	
		Объем: 0.4*3						
		Поправки: М: =500/15.61	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12					10 237	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					10 237	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					5 998	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 137; %=110 - по стр. 139; %=88 - по стр. 140; %=134 - по стр. 141; %=116 - по стр. 143; %=105 - по стр. 150)					880	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 137; %=70 - по стр. 139; %=45 - по стр. 140; %=80 - по стр. 141; %=55 - по стр. 143, 150)					438	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					11 555	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12					11 555	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					880	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					438	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					115 499	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					1 077	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					1 077	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 700	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 013	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 99, 101; %=88 - по стр. 89)					366	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 99, 101; %=60 - по стр. 89)					228	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 294	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					112 685	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					42 512	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 1, 3, 7, 9, 10, 16, 21, 27, 34, 36, 38, 40, 58, 64, 66, 68, 70, 72, 103, 106, 109, 111, 112, 114, 124, 126, 128, 137; %=110 - по стр. 5, 12, 29, 45, 60, 73, 119, 131, 139; %=105 - по стр. 14, 31, 47, 56, 62, 75, 121, 133, 150; %=132 - по стр. 19, 23, 25, 49; %=134 - по стр. 42, 116, 141; %=140 - по стр. 44, 118, 130; %=135 - по стр. 51, 53; %=80 - по стр. 55; %=88 - по стр. 95, 98, 105, 123, 140; %=143 - по стр. 96; %=116 - по стр. 143)					13 359	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 1, 3, 7, 9, 10, 16, 21, 27, 34, 36, 38, 40, 58, 64, 66, 68, 70, 72, 103, 106, 109, 111, 112, 114, 124, 126, 128, 137; %=70 - по стр. 5, 12, 29, 45, 60, 73, 119, 131, 139; %=55 - по стр. 14, 31, 47, 56, 62, 75, 121, 133, 143, 150; %=65 - по стр. 19, 23, 25, 49; %=80 - по стр. 42, 116, 141; %=90 - по стр. 44, 118, 130; %=75 - по стр. 51, 53; %=68 - по стр. 55; %=45 - по стр. 95, 98, 105, 123, 140; %=89 - по стр. 96)					6 712	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					132 756	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					37	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=141 - по стр. 78, 97, 136)					-7	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 78, 97, 136)					-4	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					26	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					136 139	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					13 718	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
ВСЕГО с учетом коэфф. пересчета на 3 кв. 2019 года по РС (Я) (К=15,61)					6 936
2 125 130	
	.   Непредвиденные расходы – (%=2)					42 503	
	ВСЕГО с непредвиденными расходами					2 167 633	

Составил:	Вед. специалист ОКС и Р по капитальному строительству                                         /Корнилов И. К./	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник ОКС и Р                                                                                 /Федоров А.П./	
	(должность, подпись, Ф.И.О)