Приложение №2 к Документации
	
Стройка:	Выполнение работ по водопропускному каналу филиала «Среднеколымская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт» 2021 году	
	
Объект:	Выполнение работ по водопропускному каналу филиала «Среднеколымская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт» 2021 году	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Устройство канала водоотводящего	
Сметная стоимость:	2 935.263	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.543	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	144.028	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 11.2020 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 352/пр)".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Канал водоотводящий	
	
1.	ФЕР 01-02-119-01 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли, 100 м2	3.6	672.14		2 419.69	2 419.69		3.09	11.124	
			672.14							
	
2.	ФЕР 01-02-119-02 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли, 100 м2	3.6	963.61		3 469.01	3 469.01		4.43	15.948	
			963.61							
	
3.	ФЕР 01-02-119-03 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли, 100 м2	3.6	1 970.73		7 094.63	7 094.63		9.06	32.616	
			1 970.73							
	
4.	ФЕР 01-01-093-12 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-0,8) м3 в грунтах группы 2, 1000 м3	2.592	90 318.45	87 593.52	234 105.43	7 063.02	227 042.41	13.7	35.5104	
			2 724.93	9 513.05			24 657.84	29.8	77.2416	
	Объем: (2.6+1)/2*0.8*1800									
	
5.	ФЕР 01-01-106-02 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3	2.592	20 320.83	20 320.83	52 671.60		52 671.60			
				4 277.68			11 087.75	13.4	34.7328	
	Объем: (2.6+1)/2*0.8*1800									
	
	Эксплуатационное дорожное полотно	
	
6.	ФССЦпг 03-21-01-005 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 5 км, 1 т груза	1840	170.60	170.60	313 904.00		313 904.00			
										
	Объем: 1150*1.6									
	
7.	ФЕР 27-04-001-02 
(Приказ № 294/пр от 01.06.2020) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3	11.5	176 422.35	85 622.77	2 028 857.07	33 866.86	984 661.85	14.4	165.6	
			2 944.94	4 727.80			54 369.66	14.81	170.315	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				2 642 521.43	53 913.21	1 578 279.86		260.7984	
							90 115.25		282.2894	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 328 617.43	53 913.21	1 264 375.86		260.7984	
							90 115.25		282.2894	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3; %=105 - по стр. 4, 5; %=142 - по стр. 7)				181 670.23					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1-3; %=50 - по стр. 4, 5; %=95 - по стр. 7)				111 071.50					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 621 359.16					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				313 904.00		313 904.00			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				313 904.00					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				2 935 263.16					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				181 670.23					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				111 071.50					

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)