## Приложение № 2

## от «18» мая 2021г. № Закуп-2206

**И З В Е Щ Е Н И Е**

**о проведении запроса цен в электронной форме**

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. N 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке» и Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Саханефтегазсбыт», утвержденным Советом директоров АО «Саханефтегазсбыт» согласно протоколу от 15.03.20201. № 3-21, акционерное общество «Саханефтегазсбыт» извещает о проведении процедуры запроса цен в электронной форме и приглашает к участию юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также субъекты малого и среднего предпринимательства.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование способа закупки**  | Запрос цен в электронной форме |
| **Наименование заказчика**  | Акционерное общество «Саханефтегазсбыт» |
| **Место нахождения заказчика**  | 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, 3. |
| **Почтовый адрес заказчика**  | 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, 3. |
| **Адрес электронной почты, контактное лицо и номер контактного телефона, факс заказчика** | Данилов Станислав Александрович - телефон 8 (4112) 31-99-39 (доб.311), Парамонова Инна Анатольевна – телефон/факс (4112) 31-89-40, доб. 391 электронный адрес: torgi.sngs@mail.ru.  |
| **Предмет запроса** **цен, наименование работ** | Выполнение работ по обследованию технического состояния причалов и оформлению по результатам обследования паспортов причалов АО «Саханефтегазсбыт» в 2021 году. Осуществляется по следующему Лоту № 1:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Местоположения** | **Тип сооружения, размеры, класс** | **Назначение** | **Год ввода** |
|  | Причал, филиал «Нижнеколымская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт» | Правый берег р. Колыма в 129 км выше впадения в Восточно-Сибирское море, в. Черский,68˚47`47”N 161˚22`28”E | Гравитационная ряжевая стенка IIIПричальный фронт 38,3 мВерховой открылок 13,0 мНизовой открылок 11,85 мСвободная высота 7,3 мПроектная глубина 1,85 м | для переработки нефтеналивных грузов | 1980 |
|  | Причал, филиал «Среднеколымская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт» | Левый берег р. Колыма в 4 км ниже по течению п.Среднеколымск67˚28`51”N 153˚44`45”E | Гравитационная ряжевая с надстройкой из железобетона,IIIПричальный фронт 14,0 мВерховой открылок 9,8 мНизовой открылок 12,6 мСвободная высота 5,5 мПроектная глубина 1,85 м | для переработки нефтеналивных грузов | 1983 |
|  | Причал №1, филиал «Усть-Куйгинская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт» | Правый берег р.Яна на 400 км от устья в п.Усть-Куйга70˚00`05”N 135˚31`53”E | Оторочка из монолитного железобетона перед гибкой заанкеренной стенкой из свайного частокола, замоноличеного железобетоном, IIIПричальный фронт 36,5 мВерховой открылок 15,6 мНизовой открылок 10,5 мСвободная высота 6,8 мПроектная глубина 3,0 м | для переработки нефтеналивных грузов | - |
|  | Причал №2, филиал «Усть-Куйгинская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт» | Правый берег р.Яна на 400 км от устья в п.Усть-Куйга70˚00`10”N 135˚31`37”E | Оторочка из монолитного железобетона перед гибкой заанкеренной стенкой из свайного частокола, замоноличеного железобетоном, III Причальный фронт 34,1 мВерховой открылок 10,0 мНизовой открылок 10,0 мСвободная высота 7,0 мПроектная глубина 3,0 м | для переработки нефтеналивных грузов | - |
|  | Причал №1, филиал «Якутская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт» | Левый берег р.Лена в 15 км ниже г.Якутска, в устье затона Жатайского ССРЗ62˚10`19”N 129˚51`11”E | Причал в виде свайного ростверкаIIIПричальный фронт 36,5 мВерховой открылок 10,0 мНизовой открылок 10,0 мСвободная высота 11,5 мПроектная глубина 2,6 м | для переработки нефтеналивных грузов | 1992 |
|  | Причал №2, филиал «Якутская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт» | Левый берег р.Лена в 15 км ниже г.Якутска, в устье затона Жатайского ССРЗ62˚10`31”N 129˚51`19”E | Откосного профиля в виде грунтового откоса,IIIПричальный фронт 6,0 мВерховой открылок 14,0 мНизовой открылок 14,0 мСвободная высота 8,0 мПроектная глубина 2,6 м | для переработки нефтеналивных грузов | - |

 |
| **Сведения о начальной (максимальной) цене договора (лота)** | 1 860 000,00 (Один миллион восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 коп., без учета НДС. |
| **Срок выполнения работ** |  с момента заключения договора по 31.12.2021 года. |
| **Электронная площадка, на которой проводится запрос цен в электронной форме и номера процедуры на официальном сайте ЕИС, ЭП и сайте Заказчика** | **Электронная площадка ООО «ЕСТП»** <https://estp.ru>**№ E160981** на ЭП ООО «ЕСТП» <https://estp.ru>**№ 32110287283** в ЕИС <http://zakupki.gov.ru>**№ 39** на <http://саханефтегазсбыт.рф> |
| **Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, плата за предоставление документации**  |

|  |
| --- |
| Документация размещена на ЭП ООО «ЕСТП» <https://estp.ru>, на официальном сайте ЕИС [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте Заказчика [www.саханефтегазсбыт.рф](http://www.саханефтегазсбыт.рф) Документация предоставляется в электронном виде в срок с **18.05.2021 года** до **03.00** **часов** (время московское) **25.05.2021 года**. Плата за предоставление документации по проведению запроса цен не установлена.  |

 |
| **Порядок подачи Заявок, дата начала подачи, дата и время окончания подачи Заявок на участие в закупке** | Заявки на участие в закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в Документации о закупке через ЭП http://estp.ru с использованием функционала ЭПДата начала подачи Заявок: **с 18.05.2021 года**Дата и время окончания подачи и открытие доступа к Заявкам: **03.00 часа** (время московское) **25.05.2021 года.** |
| **Порядок, дата и время подведения итогов закупки** | Порядок определен в п.4.9. Документации по запросу цен.г. Якутск, ул. Чиряева, 3, кабинет № 216.Дата и время подведения итогов: **25.05.2021 года 03.05 часов** (время московское)Этап отбора совмещается с этапом оценки. Общий рекомендованный срок проведения этапа отбора и оценки должен составлять не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня открытия доступа к заявкам. Данный срок может быть продлен закупочной комиссией с пересмотром сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в случае необходимости. |
| **Отказ от проведения закупки** | Заказчик вправе отменить запрос цен по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе цен. |